# 建 筑 工 程 预 算 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 |
|  | 0101 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 1-1-220 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.063 |
| 2 | 1-1-314 R\*1.2,J\*1.2 | 自卸汽车运土(载重10t以内) 运距7km 如垃圾需要外运 人工\*1.2,机械\*1.2 | 1000m3 | 0.063 |
| 3 | 1-1-351 | 机械原土夯实 槽、坑 | 100m2 | 0.627 |
|  | 0202 | 道路基层 |  |  |
| 4 | 2-2-9 | 水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度2 0cm | 100m2 | 0.627 |
| 5 | 5-3-1 H80210553 80210555 | 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m 换为【预拌混凝土 C15】 | 座 | 1.000 |
| 6 | 2-2-10 \*10 | 水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度每减1cm 子目\*10 | 100m2 | 0.627 |
|  | 0203 | 道路面层 |  |  |
| 7 | 2-3-50 H80210575 80210561 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C30】 | 100m2 | 0.627 |
|  | 0204 | 人行道及其他 |  |  |
| 8 | 2-4-39 | 人工铺装垫层 预拌混凝土 | 10m3 | 0.130 |
| 9 | 2-4-41 | 侧缘石安砌 侧石 混凝土 | 100m | 0.260 |
|  | 0901 | 普通钢筋 |  |  |
| 10 | 9-1-13 | 带肋钢筋直径12mm | t | 1.114 |
|  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |
| 11 | 借4-10 | 混水砖墙 1砖 | 10m3 | 0.600 |
|  | 0202 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 12 | 借12-1 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm | 100m2 | 0.325 |
|  | 0901 | 水灭火系统 |  |  |
| 13 | 借9-1-35 | 消火栓钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径100mm以内 | 10m | 1.600 |
| 14 | 借9-1-90 | 室外地上式消火栓 公称直径 100mm 干管安装 | 套 | 1.000 |
| 15 | 借9-1-97 | 消防水泵接合器 地上式 DN100 | 套 |  |
|  | 1202 | 刷油工程 |  |  |
| 16 | 借12-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.573 |
| 17 | 借12-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 增一遍 | 10m2 | 0.573 |
| 18 | 借12-2-14 | 管道刷油 沥青漆 第一遍 | 10m2 | 0.573 |
| 19 | 借12-2-15 | 管道刷油 沥青漆 增一遍 | 10m2 | 0.573 |