商务中心区苍龙涧河公园草坪景观提升项目

竞争性谈判公告附件

后附：

|  |
| --- |
| **商务中心区苍龙涧河公园草坪提升工程清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 场地平整 | 1.场地平整 | m2 | 540 |  |  |
| 2 | 原土夯实 | 1.原土夯实 | m2 | 540 |  |  |
| 3 | 挖土方 | 1.土壤类别：一般土2.挖土深度：1.5米以内3.弃土运距：根据现场情况自行考虑 | m3 | 145 |  |  |
| 4 | 块料面层 | 1.素土分层夯实（密实度≥93%） 2.100厚C15混凝土垫层 3.30厚1:5干硬性水泥砂浆 4.透水砖 | m2 | 276 |  |  |
| 5 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.500\*200\*100芝麻灰花岗岩道牙 2.20mm厚1:3干性水泥砂浆结合层 | m | 145 |  |  |
| 6 | 挖土方 | 1.土壤类别：一般土2.挖土深度：1.5米以内3.弃土运距：根据现场情况自行考虑 | m3 | 95.7 |  |  |
| 7 | 垫层 | 1.3:7灰土垫层 2.厚度：300mm | m3 | 87 |  |  |
| 8 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土2.混凝土强度等级：C15 3.商品砼运距：根据现场情 况自行考虑运距 | m3 | 29 |  |  |
| 9 | 模板 | 1.垫层模板2.工作内容：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理膜内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 16 |  |  |
| 10 | 石材台阶面（火烧板芝麻灰花岗岩） | 1.素土分层夯实（密实度≥93%） 2.100厚C15混凝土垫层 3.30厚1:5干硬性水泥砂浆4.3mm芝麻灰火烧面花岗岩 | m2 | 113.4 |  |  |
| 11 | 挖沟槽（女儿墙） | 1.土壤类别：一般土 2.挖土深度：1.5米以内3.弃土运距：根据现场情况自行考虑 | m3 | 20.52 |  |  |
| 12 | 回填方 | 1.合格黏土 | m3 | 6.7 |  |  |
| 13 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石砖2.墙体厚度：240mm3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | m3 | 10.35 |  |  |
| 14 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土2.混凝土强度等级：C15 3.商品砼运距：根据现场情 况自行考虑运距 | m3 | 9.07 |  |  |
| 15 | 石材压顶 | 1.400\*400\*50mm光面芝麻灰花岗岩压顶 2.20mm1:2.5水泥砂浆粘接层 | m2 | 21.6 |  |  |
| 16 | 块料面层(女儿墙立面） | 1.250mm芝麻灰花岗岩2.25mm1:2.5水泥砂浆粘接层 | m2 | 43.2 |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.种类：银杏 2.胸径：胸径25CM实生苗 3.现场栽植，保证存活 4.养护期：验收合格后一年5.包括起挖、现场搬运、填土、养护等费用 | 株 | 7 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1.种类：皂角 2.胸径：胸径25-30CM 3.现场栽植，保证存活 4.养护期：验收合格后一年5.包括起挖、现场搬运、填土、养护等费用 | 株 | 2 |  |  |