人民公园崤山路东、西通道工程量清单

一、崤山路东侧通道工程量

1、三七灰土一步76.45㎡、混凝土垫层76.45㎡，厚0.07m。

2、广场铺荷兰砖66㎡。

3、人行道道牙，长20m。

4、砌工艺墙基础宽0.5米、厚0.12m，墙体厚0.24m，高低分布

2m×2.4m、1.7m×3.75m、1.5m×3.8m。

5、原墙柱、护墙铲除墙面、重新粉刷、刷外墙漆25㎡。

6、正墙装三幅砖雕图案。

7、侧墙安装工艺花窗共六套。

8、墙顶统一安装仿古墙帽长19.8m。

9、墙面水泥砂浆粉面、外刷白色墙面和灰色墙裙、面积同（4）。

10、坐凳6×0.45×0.24m，坐凳防腐木安装0.46×6×0.03m，坐凳墙体刷白色外墙漆6×0.9m。

1. 砌砖台阶三步4.2×0.3×0.12m×3。
2. 制作回型门长4.2m、宽0.75m、高0.9m、主焊管Φ40mm、壁厚

3.5mm、支管Φ20mm、厚2.5mm、刷银粉漆两道。

13、施工当中外侧采用轻钢围护、垃圾外运、现场要求干净、整洁。二、西侧通道工程量如下：

1、拆除绿花带94㎡。

2、铺透水砖94㎡、道牙35m。

3、打磨刷漆栏杆165m、清洗围墙165m。

4、制作U型栏杆高1.2m、长12.9m，打磨刷漆。