|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黄河公园廊道通行标识标牌制作安装明细表** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名 | | | | 材质工艺说明 | 单价 | 数量 | | 总计（元） |
| 1 | 中门大门口三块 | | | | 立柱：90镀锌钢管； 标牌：1.2mm铝板高压定型 工艺：热镀锌静电喷塑； 规格尺寸：50×50cm; 安装：法兰固定。 |  | 1套 | |  |
| 2 | 中门三岔口两块 | | | | 立柱：90镀锌钢管； 标牌：1.2mm铝板高压定型 工艺：热镀锌静电喷塑； 规格尺寸：50×50cm; 安装：法兰固定。 |  | 1套 | |  |
| 3 | 云台路坡顶 | | | | 立柱：90镀锌钢管； 标牌：1.5mm铝板高压定型 工艺：热镀锌静电喷塑； 规格尺寸：80×80cm; 安装：法兰固定。 |  | 2套 | |  |
| 4 | 云台路下坡道，陡坡拐弯处 | | | | 立柱：80镀锌钢管； 标牌：1.2mm铝板高压定型 工艺：热镀锌静电喷塑； 规格尺寸：50×50cm; 安装：法兰固定。 |  | 1套 | |  |
| 5 | 云台路下坡道，陡坡拐弯处 | | | | 立柱：80镀锌钢管； 标牌：1.2mm铝板高压定型 工艺：热镀锌静电喷塑； 规格尺寸：50×50cm; 安装：法兰固定。 |  | 1套 | |  |
| 6 | 云台路下坡道坡底 | | | | 立柱：90镀锌钢管； 标牌：1.2mm铝板高压定型 工艺：热镀锌静电喷塑； 规格尺寸：50×66cm; 安装：法兰固定。 |  | 1套 | |  |
| 7 | 观澜路标识牌、观澜路与云台路上坡口标牌补面 | | | | 广告及反光贴，50×50mm |  | 4块 | |  |
| 8 | 云台路两侧太阳能道钉 | | | | 材质：铸铝道钉，树脂灯面； 性能：太阳能蓄电，夜间自动亮灯； 安装：膨胀丝固定，10米一个 |  | 260个 | |  |
| 9 | 中、东门宣传版面 | | | | 材质：PVCuv打印，数控切割 安装：镜钉安装； 规格尺寸：1300×820mm |  | 2块 | |  |
| 10 | 道路标识 | | | | 道路指示标，白色道路反光漆。 |  | 4块 | |  |
| 11 | 喷绘临时指示标 | | | | 材质：中厚喷绘，万能胶； 规格尺寸：2600×1800mm |  | 1块 | |  |
| 12 | 波形安全护栏（国标） | | | | 圆立柱：114\*4.5\*1900mm钢管； 两波板：4320\*310\*85\*2.5mm； 托架：300\*70\*4.5mm； 柱帽：114\*100mm； 螺栓：16\*35mm;16\*42mm;26\*150mm 工艺：热镀锌静电喷塑； 安装：桩顶机安装； 配件均采用国标材料，性能优越 |  | 520米 | |  |
| 总计 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **黄河公园避雨亭安装明细表** | | | | | | | | | |
| **序号** | | **名称** | **事项** | **说明** | | | | **金额（元）** | |
| 1 | | 双拥园避雨亭 | 主材质 | 柱腿：5根150mm镀锌钢管（3mm），激光切割；镂空造型50\*50mm龙骨架，无缝焊接。 | | | |  | |
| 做工工艺 | 镂空造型无缝焊接，橱窗面8mm钢化玻璃。顶部：钢架结构仿古树脂瓦造型。 | | | |
| 漆面处理 | 整体颜色采用亮色电脑配色喷漆。手工精工打磨，静电喷塑（环氧富锌底漆2遍，户外静电粉末，表面氟碳漆，高温烘烤，色差率低于5%，不褪色不起皮）。 | | | |
| 文字图案 | 所有文字用2mmPVCuv打印数控雕刻，附件及装饰物中厚喷绘； | | | |
| 功能 | 液压杆 控制前开启式橱窗，内置高亮灯珠投光。可更换画面。 | | | |
| 尺寸 | 6000\*3250\*2400mm | | | |
| 运费 | 吊装装车运费 | | | |  | |
| 安装 | 基础20mm钢筋地龙骨，水泥混凝土浇灌，20mm膨胀螺丝螺母连接。吊装安装，布线，接电调试。 | | | |  | |
| 人工 | 4人，工时2天 | | | |  | |
| 税 | 6% | | | |  | |
| 小计 |  | | | |  | |
| 2 | | 凌波台避雨亭 | 主材质 | 柱腿：5根150mm镀锌钢管（3mm），激光切割；镂空造型50\*50mm龙骨架，无缝焊接。 | | | |  | |
| 做工工艺 | 镂空造型无缝焊接，橱窗面8mm钢化玻璃。顶部：钢架结构仿古树脂瓦造型。 | | | |
| 漆面处理 | 整体颜色采用亮色电脑配色喷漆。手工精工打磨，静电喷塑（环氧富锌底漆2遍，户外静电粉末，表面氟碳漆，高温烘烤，色差率低于5%，不褪色不起皮）。 | | | |
| 文字图案 | 所有文字用2mmPVCuv打印数控雕刻，附件及装饰物中厚喷绘； | | | |
| 功能 | 液压杆 控制前开启式橱窗，内置高亮灯珠投光。可更换画面。 | | | |
| 尺寸 | 7000\*3500\*3500mm | | | |
| 运费 | 吊装装车运费 | | | |  | |
| 安装 | 基础20mm钢筋地龙骨，水泥混凝土浇灌，20mm膨胀螺丝螺母连接。吊装安装，布线，接电调试。 | | | |  | |
| 人工 | 4人，工时2天 | | | |  | |
| 税 | 6% | | | |  | |
| 小计 |  | | | |  | |
| 总计 | | | | | | | |  | |